|  |  |
| --- | --- |
| DCC number | Optic Type |
| E1100415 | Non-scribed optics 1st TRANSMON |
| E1000595-v1 | 1” High Reflector 1064 |
| E1100048-v1 | 2” High Reflector 1064 |
| E1000671-v1 | 50:50 Beam Splitter 1064  |
|  E1000671-v1-01 | 1” |
|  E1000671-v1-02 | 2” |
| E1000871-v1 | 95% Beam Splitter 1064  |
|  E1000871-v1-01 | 1” |
|  E1000871-v1-02 | 2” |
| E1000872-v1 | 98% Beam Splitter 1064  |
|  E1000872-v1-01 | 1” |
|  E1000872-v1-02 | 2” |
| E1000076-v3 | 2” 99% @ 1064 @ 45 degrees |
| E1000457-v1 | 2” 99% @ 1064 @ 5/20 degrees |
| E1100236-v1 | 1” High Reflector 532 |
| E1000869-v1 | 1” 50:50 Beam Splitter 532 |
| E1000652-v2 | 2” High Reflector 532 |
| E1000870-v1 |  2” BS 95% 532 |
| E1000425-v3 | 2” High Reflector 1064 + 532 |
| E1000669-v1 | 2” Dichroics (HR 1064, HT 532) |
| E1000845-v1 01-09 | 1” Lenses 1064 + 532 |
| E1000845-v1 10-11 | 2” Lenses 1064 + 532 |
| E1100056-v2 01-03 | 2” Curved Optics |
| E040516 | Old REO mirrors 2” HR1064 |